**Puesta de la primera piedra para la nueva sede principal de KROHNE en Duisburg**

* La construcción de la nueva sede principal de KROHNE, con una inversión total de 16 millones de euros, empezó en noviembre del 2014
* Espacio para oficinas con cabida para aprox. 250 lugares de trabajo repartidos en 7 pisos con un área total de 8195 m²
* Fin de las obras previsto para agosto del 2016

**Texto:**

Duisburg, 6 del enero 2015: El martes 18 de noviembre del 2014 tuvo lugar la ceremonia de la puesta de la primera piedra para el nuevo edificio que alojará la nueva sede principal de KROHNE. El proyecto, con una inversión total de 16 millones de euros, prevé la construcción de las nuevas oficinas en las instalaciones existentes de Krohne en Duisburg y será proyectado por los arquitectos Baumhauer de Berlín.

El nuevo edificio tendrá una superficie total de 8195 m² repartida en 7 pisos, creando así un espacio para oficinas con capacidad para aprox. 250 lugares de trabajo. El edificio completa las formas de la arquitectura existente y presenta una fachada toda de cristal que empieza a resplandecer al anochecer. Considerado que el edificio tiene una altura de unos 27 metros, se ha prestado especial atención a que no se crearan "callejones oscuros" entre los edificios y quedara suficiente espacio para la naturaleza y las plantas.

Gracias a su fachada ventilada el nuevo edificio está aislado con eficacia contra el ruido. Al mismo tiempo, esta técnica de construcción juega un papel importante para la energía y el clima del edificio porque este puede acondicionarse por medio del flujo de aire natural. Las bombas de calor, las sondas geotérmicas y la activación inteligente del núcleo de hormigón contribuyen significativamente a la eficiencia energética.

La decisión de construir un nuevo edificio está ligada al crecimiento constante del grupo KROHNE a nivel mundial. La empresa, fundada en 1921, cuenta hoy en día con más de 3300 empleados, 15 sitios de producción y 43 empresas internacionales, y es un líder mundial en el suministro de soluciones para equipos de procesos industriales. La sede principal de Duisburg también experimentó un crecimiento importante y, dado que el espacio en los edificios existentes no es suficiente para los 650 empleados actuales, ya a finales del 2013 KROHNE decidió construir un nuevo edificio.

El proyecto empieza con la realización de las zanjas y perforaciones geotérmicas que continuarán hasta marzo del 2015. Seguirá la fase de construcción, mientras que la fase de expansión empezará en octubre del 2015 para terminar en junio del 2016. La terminación de la nueva sede principal está prevista para agosto del 2016.

Acerca de KROHNE: KROHNE es un proveedor integral de tecnología para la medida de caudal, caudal másico, nivel, presión y temperatura, así como tareas analíticas. Compañía fundada en 1921 y que tiene su sede principal en Duisburg, Alemania, posee una plantilla de 3.000 empleados repartidos por todo el mundo y está presente en todos los continentes. KROHNE apuesta por la innovación y la máxima calidad en sus productos, y es uno de los líderes en el mercado de la tecnología de medida de procesos industriales.

**Imagen 1:**



**Pie de foto:** La construcción de la nueva sede principal de KROHNE, con una inversión total de 16 millones de euros, empezó en noviembre del 2014

Publicado por:

KROHNE Messtechnik GmbH

Ludwig-Krohne-Str. 5

47058 Duisburg

[www.krohne.com](http://www.krohne.com)

Contacto de prensa:

Jörg Holtmann, PR Manager

Tel: +49 203 301 4511

[j.holtmann@krohne.com](mailto:j.holtmann@krohne.com?subject=ISA%20Messe-Award%20für%20UFM%203030)