**H250 M40 jetzt mit HART 7.4**

* Schwebekörper-Durchflussmessgerät mit dem neuesten HART Kommunikationsstandard verfügbar
* NE107-konforme Diagnosemeldungen
* Kommunikationsoption kann als Teil der modularen Geräteausführung nachgerüstet werden

**Text:**

Duisburg, 31. Januar 2017: Das Schwebekörper-Durchflussmessgerät H250 M40 ist jetzt mit HART-Kommunikation 7.4 verfügbar.

Die HART 7 Konformität und Interoperabilität wurde durch die FieldComm Group FCG (ehemals HART Communication Foundation HCF) validiert und mit der Ausstellung eines „HART Registered“-Zertifikats bescheinigt. Somit kann das H250 M40 nun auch NE107-konforme Diagnosemeldungen ausgeben. Die Übereinstimmung mit den Anforderungen der NAMUR wurde im Rahmen einer ergänzenden Typprüfung nach NAMUR-Empfehlung NE95 nachgewiesen.

Das H250 M40 ist ein bewährtes Durchflussmessgerät für alle Prozessindustrien zur kostengünstigen Messung von Flüssigkeiten und Gasen. Die neue Kommunikationsoption ergänzt sein modulares Konzept: Ausgehend von der rein mechanischen Basisversion, können verschiedene Elektronikmodule für Signalausgänge und die Kommunikation hinzugefügt bzw. getauscht/nachgerüstet werden, um ein breites Spektrum an Applikationen abzudecken, die von der analogen Durchflussmessung ohne Hilfsenergie bis zur digitalen Integration in ein Feldbus-System reichen. Weitere Informationen zum H250 M40 finden Interessierte unter: <http://h250m40.krohne.com>

Über KROHNE: KROHNE ist ein Anbieter von Komplettlösungen für Prozessmesstechnik zur Messung von Durchfluss, Massedurchfluss, Füllstand, Druck und Temperatur sowie für Analyseaufgaben. Das 1921 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, beschäftigt weltweit über 3.600 Mitarbeiter und ist auf allen Kontinenten vertreten. KROHNE steht für Innovation und höchste Produktqualität und gehört zu den Marktführern für industrielle Prozessmesstechnik.

**Bild 1:**



**Bildunterschrift:** Schwebekörper-Durchflussmessgerät H250 M40 jetzt mit HART-Kommunikation 7.4 verfügbar

**Herausgeber:**

KROHNE Messtechnik GmbH

Ludwig-Krohne-Str. 5

47058 Duisburg

[www.krohne.com](http://www.krohne.com)

**Pressekontakt:**

Jörg Holtmann, PR Manager

Tel: +49 203 301 4511

[j.holtmann@krohne.com](mailto:j.holtmann@krohne.com?subject=ISA%20Messe-Award%20für%20UFM%203030)