**DK32 nyní s elektrickým výstupním signálem**

* Plováčkový průtokoměr DK32/ESK3x nyní k dispozici s výstupem 4…20mA/HART 7
* Spojité měření, záznam nebo regulace malých průtoků řídicími počítači a systémy
* Pro procesní měření kapalin a plynů a zařízení OEM

**Text:**

Duisburg, 5. listopadu 2019: Plováčkový průtokoměr DK32 je nyní k dispozici s elektrickým výstupním signálem: novou verzi DK32/ESK3x s výstupem a komunikací 4…20mA/HART 7 je nyní možno použít pro spojité měření, záznam nebo regulaci v aplikacích s malými průtoky kapalin a plynů.

Řada DK32, která je v portfoliu KROHNE více než 60 let, se stala skutečnou klasikou pro malé průtoky, obvykle v potrubích s průměrem 4…12 mm / 1/8…1/2“, s místním ukazováním okamžitého průtoku na mechanické stupnici. Průtokoměry mají kompaktní rozměry, nepotřebují uklidňovací délky a jsou vybaveny regulačním ventilem pro nastavení průtoku. Průtokoměry DK32 jsou schváleny pro nebezpečné prostory, typickými aplikacemi jsou měření technických nebo nosných plynů, dávkování chemikálií nebo aditiv, inertizace nádrží, proplach, měření průtoku vzorků pro analyzátory nebo měření ucpávkových / penetračních tekutin. Zatímco dříve bylo v těchto aplikacích možno sledovat pouze min./max. limitní hodnoty, nové provedení DK32/ESK3x může být nyní vybaveno proudovým výstupem 4…20mA s komunikací HART 7 a s příznivým poměrem výkonu a ceny.

HART je registrovanou ochrannou známkou FieldComm Group

O firmě KROHNE:

Firma KROHNE je dodavatelem procesních měřicích technologií pro měření průtoku, hmotnostního průtoku, výšky hladiny, tlaku a teploty, a také analytických veličin. Firma byla založena v roce 1921, sídlí v německém Duisburgu a v současné době má více než 3900 zaměstnanců v závodech a pobočkách po celém světě. Firma KROHNE usiluje o maximální kvalitu výrobků a neustálé inovace a patří k předním světovým výrobcům procesní instrumentace.

**Obrázek:**

****

**Titulek:** Plováčkový průtokoměr DK32 je nyní k dispozici s elektrickým výstupem signálu

Vydáno:

KROHNE Messtechnik GmbH

Ludwig-Krohne-Str. 5

47058 Duisburg

[www.krohne.com](http://www.krohne.com)

Tiskový kontakt:

Jörg Holtmann, PR Manager

Tel: +49 203 301 4511

[j.holtmann@krohne.com](mailto:j.holtmann@krohne.com?subject=ISA%20Messe-Award%20für%20UFM%203030)