**DK32 désormais disponible avec signal de sortie électrique**

* Débitmètre à section variable DK32/ESK3x désormais disponible avec communication 4…20 mA/HART 7
* Surveillance en continu, journalisation ou contrôle des applications à faible débit via un système de contrôle-commande
* Pour applications de process et OEM avec liquides ou gaz

Le débitmètre à section variable DK32 est désormais disponible avec un **signal de sortie électrique** : la nouvelle version DK32/ESK3x avec communication 4…20 mA/HART 7 peut être utilisée pour une **surveillance en continu, une journalisation ou un contrôle des applications à faible débit avec des liquides et des gaz**.

Intégrée à la gamme depuis plus de 60 ans, la série DK32 est un véritable classique de KROHNE pour les **faibles débits**, généralement utilisée dans des conduites de 4…12 mm, avec indication locale du débit actuel via l'échelle mécanique. De conception compacte, aucune longueur droite amont et aval n'est nécessaire, ni aucune vanne de réglage pour la régulation du débit. Avec des homologations disponibles pour zone à atmosphère explosive, les domaines d'application typiques de la série DK32 sont les **gaz de process ou les gaz porteurs, le dosage de produits chimiques ou d'additifs, l'inertage de conteneurs, la purge, la surveillance de débit d'échantillon d'analyseur ou le gaz d'étanchéité/les fluides de barrage**. Alors qu'auparavant, seules les limites d'alarme MIN/MAX étaient possibles dans ces applications, la nouvelle version DK32/ESK3x peut désormais transmettre le débit actuel à un PCS via une communication 4…20 mA/HART 7 à un rapport prix/performance compétitif en termes de coûts d'achat et de fonctionnement.

HART est une marque déposée de FieldComm Group

À propos de KROHNE : KROHNE est un fournisseur de services complet de technologies de mesure en process pour la mesure de débit, débit-masse, niveau, pression, température et analyse. Fondée en 1921, l'entreprise a son siège à Duisbourg en Allemagne. Elle emploie plus de 3 900 personnes dans le monde et est présente sur tous les continents. KROHNE est synonyme d'innovation et de qualité des produits, et est l'un des leaders de la technologie de mesure pour les process industriels les plus divers.

****

Débitmètre à section variable DK32 désormais disponible avec signal de sortie électrique

KROHNE S.A.S  
2 Allée des Ors  
BP 98  
26103 ROMANS SUR ISERE Cedex

France

Tel.:+33 4 75 05 44 00

Fax:+33 4 75 05 00 48

[info.france@krohne.com](mailto:info.france@krohne.com?subject=demande)

[www.krohne.fr](http://www.krohne.fr)